## Версия 2.36 16.04.2013

Изменения касаются аналогового сумматора.

1. При замыкании SWDIO на землю, на аналоговом выходе устанавливается напряжение 5 В.

## Версия 2.37 25.04.2013

Изменения касаются аналогового сумматора.

1. Ножка процессора SWCLK используется как управляющий выход для интерфейса RS-485.

## Версия 2.38 23.08.2013

1. Исправлен ModBus (выравнивание памяти при сравнении crc).